Опора бруса LUCKY Guy для монтажа деревянных балок толщиной до 100 мм и высотой бруса 100 мм и более к плоскости стены. Для крепления к стене 4 отверстия Ø11,3 под анкера и тяжёлые дюбеля, 22 отверстий Ø5,1 мм под саморезы. Фиксация балки с боков 12 отверстий Ø5,1 мм, контрольное крепление снизу на 2 отверстия Ø5,1 мм. Толщина стали 2,00 мм, вынос монтажной площадки 90 мм. Правильная и жёсткая геометрия.