Инструкция по работе с толщиномером 2332-20 (2332-40, 2332-60)

1. Перед измерением необходимо выполнить калибровку. Нажмите ручку и отпустите ее, чтобы измерительные головки полностью соприкоснулись. Если результат равен нулю, прибор готов к измерению.

2. Для выполнения измерения необходимо нажать на рычаг для разведения губок-щупов, затем ввести между щупов измеряемый предмет. Плавно отпуская рычаг, свести щупы до соприкосновения с измеряемой поверхностью, сосчитать значение измеряемого параметра с индикатора нутромера.

3. Измерительные щупы должны перемещаться без ударов.

4. В процессе работы не допускать грубых ударов или падений, а также царапин на измерительных поверхностях.

5. Не измерять детали на ходу станка.

6. После окончания работы протереть чистой салфеткой, смоченной в нефрасе, затем насухо чистой салфеткой и уложить прибор в футляр.