Опора бруса LUCKY Guy для монтажа деревянных балок толщиной до 50 мм и высотой бруса 140 мм и более к плоскости стены. Для крепления к стене 4 отверстия Ø11,3 под анкера и тяжёлые дюбеля, 22 отверстий Ø5,2 мм под саморезы. Фиксация балки с боков 6+6 отверстий Ø5,2 мм, контрольное крепление снизу на 2 отверстия Ø5,2 мм. Толщина стали 2,00 мм, вынос монтажной площадки 90 мм