**Инструкция по применению:**

* Очистить склеиваемые поверхности очистителем.
* Нанести клей экономно на одну поверхность.
* Наилучшие результаты склеивания достигаются при комнатной температуре.
* Избыток клея  продлевает время отверждения и влияет на прочность склеивания.
* Соединить склеиваемые поверхности и зафиксировать на 5 – 10 сек.
* Окончательная прочность соединения достигается в течение 24 ч.