|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 123  C:\Users\User\Desktop\Безымянный.jpg440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел.: (8412) 93-06-06  E-mail: [info@eletech-penza.ru](mailto:pemz@eletech-penza.ru)  Сделано в России | **ПАСПОРТ**  **ЛПО 56-11-001** | Светильник ЛПО 56-11-001 |

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

Светильник ЛПО 56-11-001 предназначен для общего освещения общественных зданий и вспомогательных жилых помещений (коридоров, лестничных площадок и т.д.).

Светильник рассчитан на работу с люминесцентной лампой типа КЛ-11/ТБЦ, патрон G23.

Конструкция светильника и рассеивателя из ударопрочной пластмассы обеспечивает его применение в зонах, подверженных вандализму.

Светильник изготовлен по ТУ 3461-030-00109636-2013 и соответствует ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011 (ГОСТ IEC 60598-1).

Предназначен для работы в сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

-



1. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Мощность лампы, Вт | 11 |
| Количество ламп, шт. 1 | 1 |
| Класс светораспределения | П |
| Тип кривой силы света Д | Д |
| Класс светильника по способу защиты человека от поражения электрическим током I | I |
| Степень защиты светильника IP20 | IP20 |
| Cos φ | 0,60 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Светильник пригоден для установки непосредственно на опорную поверхность из сгораемого материала,  символ F | F |
| Габаритные размеры, мм | 378x85x85 |
| Масса, кг 2,2 | 2,1 |

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Светотехническая арматура, шт. ……………………………………………………. 1

Ключ, шт. ……………………………………………………. 1

Паспорт ………………………………………………….. 1 экз.на коробку

Лампа в комплект поставки не входит.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.  
 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 ПОМНИТЕ! Работы, связанные с монтажом, устранением неисправностей и чисткой светильника производите при отключенном напряжении.

-



4.2 Перед установкой светильник протереть мягкой тканью. Подготовку светильника к работе произвести согласно рисунку 1 и рисунку 2.

-



-



Отвернуть ключом два болта 1, откинуть кожух 2, освободить пластину 3, отвернув гайки 4.

Пластину закрепить дюбелями к потолку или стене, протянуть через центральное отверстие сетевые провода и провод заземления.

Установить арматуру на пластину, завернув гайки 4.

Подключить сетевые провода к клеммной колодке 5, заземляющий провод к зажиму заземления 6.

Вставить лампу 7 в патрон и фиксатор 8, установить кожух, ввернуть болты 1.

**5. ХРАНЕНИЕ И ТРАСПОРТИРОВАНИЕ**

*Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-7-* ***легкие (Л).*** Светильники перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

*Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69-****2.***Под навесом или в помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха (отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков).

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

1. **СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИЯ**

При утилизации необходимо разделить детали светильника по видам материалов и сдать в специализированные организации по приёмке и переработке вторсырья.

1. **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием изготовителем.

За дефекты, произошедшие не по вине производителя и вследствие несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации, изготовитель не несёт ответственности.

Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия-изготовителя.

Светильник сертифицирован. *Сертификат № ТС RU С-RU.МЕ15.В.00274, срок действия с 23.09.2015 по 23.09.2020.*

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011.

Признан годным к эксплуатации.



Рисунок 1 - Общий вид светильника Рисунок 2 – Схема подключения светильника к сети

Дата изготовления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Штамп ОТК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись продавца\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Без штампа магазина ПРЕТЕНЗИИ не принимаются. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии 18 месяцев исчисляется с даты выпуска изделия изготовителем.**