|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Щеточный уплотнитель средней плотности 3Р** |
|  | Высота ворса: | 9 мм |
| Ширина основания: | 7 мм |
| Цвет основы: | белый |
| Производство: | Мебакс |

Щеточный уплотнитель крепится к профилю дверцы шкафа и служит заполнителем зазоров между дверью и стенкой шкафа-купе. Также щетка защищает от попадания пыли внутрь шкафа и является отбойником, минимизируя стук при закрывании. Особенность конструкции щеточного уплотнителя Mebax – структура клена, т.е. особое расположение щетинок, которое позволяет шлегелю восстанавливать свою форму после многократного воздействия на него. Щетка производится из полипропиленовых нитей с разной плотностью прошивки рядов ворса. В Mebax представлен щеточный уплотнитель от эконом до премиум класса, с нанесенным клеевым слоем и без него.

Щетка 3Р является средней по своей плотности, имеет трехрядную прошивку ворса. По запросу клиента предоставляем бесплатные образцы щеточного уплотнителя, которые помогут идеально подобрать шлегель к цвету профиля.

В ассортименте Mebax присутствуют и другие варианты щеточного уплотнителя: 4Р, межторцевой и мини-упаковка. Для уплотнителя плотностью 4Р есть опция «Мера», т.е. отметки на защитном слое каждые 50 см для удобного использования.

Щеточный уплотнитель рекомендуется хранить в теплых складских помещениях и обязательно на бухте. Если шлегель подвергся низким температурам, то ему нужно дать отлежаться перед применением в течение 48 часов при комнатной температуре. После того, как свойства клеевого слоя будут восстановлены, нанесите щетку на профиль, предварительно обезжирив его.

Более 10 лет мы являемся производителем щеточного уплотнителя и гарантируем высокое качество своей продукции. Оборудование проводит контрольные замеры 2 раза на разных этапах, чтобы исключить ошибку. Производственный отдел наносит клеевой слой на уплотнитель непосредственно перед отправкой заказа, чтобы продлить срок эффективной службы шлегеля. Покупая щеточный уплотнитель в Mebax, Вы надежно защищены от возможных проблем.