**Монтаж доводчика:**

**Внимание!** Во время операции по сжатию пружины необходимо использовать соответствующие защитные приспособления для глаз и рук.

1. Приложить и прикрутить доводчик на косяк двери, убедившись, что дверь и доводчик находятся на одной оси.

2. После того, как надеты соответствующие инструменты защиты для глаз и рук максимально повернуть стержень в сторону стены во избежание опасности и прикрутить ролик скольжения к двери. Прикрутить петлю к косяку двери.

3. Снова приблизить стержень доводчика к ролику скольжения.

4. Вставить штырь в видимое радиальное отверстие и максимально повернуть втулку в ту сторону, куда будет открываться дверь. **Внимание!** В этот момент пружина сжата, соответственно, следует крепко держать стержень без движения во избежание разжатия пружины и возможных повреждений.

5. Удерживая стержень неподвижным, вставить небольшой стопор в отверстие, ближайшее к механическому фиксатору. Медленно повернуть штырь в обратную сторону до тех пор, пока стопор не прислонится к механическому фиксатору. В случае необходимости повторить данную операцию несколько раз, перемещая штырь в свободное отверстие, ближайшее к небольшому стопору, до тех пор, пока уровень сжатия пружины не будет достаточным для закрытия двери при её разжатии. Обратите внимание, что пружину доводчика можно сжать на 7 секторов, что соответствует полному обороту, то есть 360 градусов и ещё на 2 уровня превыше этого.

6. Убрать штырь и проверить, что доводчик работает корректно.