**Инструкция по установке**

1. Максимальное расстояние от створки до замка: 3 мм.
2. Используйте установочные отверстия замка в качестве шаблона.
3. Для сверления рамы используйте свёрла по металлу/дереву d – 4-4,5 мм.
4. При необходимости используйте регулировочные пластины, входящие в комплектацию замка. Толщина: 2 мм, 3 мм, 4 мм. Всего: 3 шт.
5. Максимальное расстояние от створки до запорной части замка: 2 мм.
6. Установку замка следует производить с помощью винтов, входящих в комплектацию замка. Винты DIN 7981 5,5х48 мм. Всего: 2 (4) шт.