|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Эксплуатация светильников осу­ществляется в соответствии с настоящим Руководством по эксплуатации.   Возможность эксплуатации светильни­ков в условиях отличных от указанных в п. 6.1, должна согласовываться с изготовите­лем.   * 1. Условия эксплуатации: * температура окружающей среды согласно климатическому исполнению; * допускается кратковременная работа светильников при температуре до +35°С; * относительная влажность до 90% при+25°С;   **6.2** При повреждении шнура светиль­ника может быть произведена его замена. Замена шнура осуществляется в центрах гарантийного обслуживания.   1. Подготовка изделия к работе    1. Извлечь светильник из упаковки.    2. Убедиться, что выключатель пита­ния светильника находится в положении «О».    3. Достать шплинты и открыть защитную решетку.    4. Ввернуть до упора в цоколь лампу накаливания типа Свеча мощностью не более 60 Вт и рабочим напряжением 220 В.    5. Закрыть защитную решетку. Вставить шплинты.    6. Подсоединить светильник к сети электропитания напряжением 220 В и пере­вести выключатель питания в положение «I». 2. Условия транспортирования, хра­нения и утилизации    1. Транспортирование светильников допускается любым видом крытого транс­порта в упаковке изготовителя, обеспечи­вающим предохранение упакованных све­тильников от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.    2. Хранение светильников осуще­ствляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляци­ей при температуре окружающею воздуха от - 40 до +50°С и относительной влажнос­ти 70%, допускается хранение при относи­тельной влажности до 95% при + 25°С.    3. Утилизировать изделие как быто­вые отходы. 3. Гарантийные обязательства   Гарантийный срок эксплуатации светильников - 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем пра­вил эксплуатации, транспортировки и хра­нения  Внимание! Сохраняйте паспорт на светильник в течение гарантийного срока эксплуата­ции. Светильник, не имеющий штамп магазина в паспорте, не принимается на гарантий­ное обслуживание.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Гарантийный талон: | | | | | ВНИМАНИЕ! Необходимо правильно заполнить гарантийный талон. | | | | | Модель светильника |  | Место продажи, адрес, телефон |  | | Номер партии и дата партии |  | Подпись продавца |  | | Штрих-код |  | Штамп магазина |  | | Дата продажи |  | | Дата обмена |  | Подпись покупателя |  |   Правобладатель ТМ Gigant: ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. тел:8-800-550-37-70  Свидетельство о приемке Производитель: ООО «Переноска.ру»  192019, г.Санкт-Петербург, |