|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Эксплуатация светильников осу­ществляется в соответствии с настоящим Руководством по эксплуатации.

Возможность эксплуатации светильни­ков в условиях отличных от указанных в п. 6.1, должна согласовываться с изготовите­лем.* 1. Условия эксплуатации:
* температура окружающей среды согласно климатическому исполнению;
* допускается кратковременная работа светильников при температуре до +35°С;
* относительная влажность до 90% при+25°С;

**6.2** При повреждении шнура светиль­ника может быть произведена его замена. Замена шнура осуществляется в центрах гарантийного обслуживания.1. Подготовка изделия к работе
	1. Извлечь светильник из упаковки.
	2. Убедиться, что выключатель пита­ния светильника находится в положении «О».
	3. Достать шплинты и открыть защитную решетку.
	4. Ввернуть до упора в цоколь лампу накаливания типа Свеча мощностью не более 60 Вт и рабочим напряжением 220 В.
	5. Закрыть защитную решетку. Вставить шплинты.
	6. Подсоединить светильник к сети электропитания напряжением 220 В и пере­вести выключатель питания в положение «I».
2. Условия транспортирования, хра­нения и утилизации
	1. Транспортирование светильников допускается любым видом крытого транс­порта в упаковке изготовителя, обеспечи­вающим предохранение упакованных све­тильников от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.
	2. Хранение светильников осуще­ствляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляци­ей при температуре окружающею воздуха от - 40 до +50°С и относительной влажнос­ти 70%, допускается хранение при относи­тельной влажности до 95% при + 25°С.
	3. Утилизировать изделие как быто­вые отходы.
3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильников - 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем пра­вил эксплуатации, транспортировки и хра­ненияВнимание! Сохраняйте паспорт на светильник в течение гарантийного срока эксплуата­ции. Светильник, не имеющий штамп магазина в паспорте, не принимается на гарантий­ное обслуживание.

|  |
| --- |
| Гарантийный талон: |
| ВНИМАНИЕ! Необходимо правильно заполнить гарантийный талон. |
| Модель светильника |  | Место продажи, адрес, телефон |  |
| Номер партии и дата партии  |  | Подпись продавца |  |
| Штрих-код |  | Штамп магазина |  |
| Дата продажи |  |
| Дата обмена |  | Подпись покупателя |  |

Правобладатель ТМ Gigant: ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. тел:8-800-550-37-70Свидетельство о приемке Производитель: ООО «Переноска.ру»192019, г.Санкт-Петербург, |