**Инструкция по установке:**

**Внимание!** Во время монтажа дверной петли и, в особенности, во время операции по сжатию пружины необходимо использовать соответствующие приспособления для защиты глаз и рук.

1. Расположить дверную петлю на косяк двери, убедившись, что дверь и петля находятся на одной оси и крепко прикрутить петлю к косяку двери.
2. Повернуть петлю для того, чтобы без затруднений прикрутить дверь.
3. Закрыть петлю по направлению к косяку, оставив дверь открытой и поддерживая её. **Внимание:** при выполнении данной операции необходимо поддерживать дверь во избежание повреждений петли.

**Сжатие пружины в дверной петле:**

1. Вставить штырь в круговое отверстие.
2. Максимально прокрутить штырь по часовой стрелке (если смотреть на петлю сверху). **Внимание!** После этого действия петля сжата и соответственно необходимо крепко держать штырь в таком положении во избежание разжатия пружины и причинения повреждений.
3. Удерживая стержень неподвижным, вставить небольшой стопор в отверстие, ближайшее к крылу петли, которое выступает в роли фиксатора.
4. Медленно повернуть штырь в обратную сторону до тех пор, пока стопор не прислонится к крылу петли и вытащить штырь.
5. Проверить корректную работу петли, в случае необходимости повторить операцию по сжатию пружины несколько раз для достижения уровня сжатия, которое обеспечит самостоятельное закрытие двери. Чем сильнее сжата пружина, тем быстрее будет закрываться дверь. **Обратите внимание,** что дверную пружину можно сжать на 7 секторов, что соответствует полному обороту, то есть 360° и ещё на 2 уровня свыше этого.