ООО «ТД Твой свет»

 Руководство по эксплуатации светильников.

 Назначение.

1.Светильник предназначен для общего и комбинированного освещения внутри жилых и общественных помещений в условиях нормальной комнатной температуры и влажности.

Светильник соответствует требованиям нормативных документов ТР ТС 004\2011,ТР ТС 020\2011

 Общие указания.

1.Перед установкой и подключением к электрической сети, внимательно изучите руководство по эксплуатации.

2.Светильник пригоден к эксплуатации в течении1,5 года со дня продажи.

3.Гарантийный срок светильника 2 года с момента продажи.

 Монтаж светильника.

1.Монтажсветильника должен производиться квалифицированным персоналом с соответствующими для этого полномочиями. Светильник с лампами 75Вт должен устанавливаться на опорной поверхности, выполненной из несгораемого материала.

2.Отключите электросеть на вводной щетке в квартире.

3.Сетевые провода (кабель) ввести внутрь светильника с его тыльной стороны через специальные отверстия загнутыми краями.

4.Подключение сетевые провода непосредственно к клеммам патрона.

5.Закрепипить светильник на стене шурупами (через отверстия в корпусе)

 Внимание.

Светильник не предназначен к эксплуатации в душевой кабине, ванных комнатах и помещениях большой влажности.

 Техническое обслуживание.

Внимание. Техническое обслуживание производится только при отключенном от сети светильнике.

1.При необходимости проводить замену лампочки и чистку рассеивается.

2.Рассеиватель снять, вымыть водой с добавлением любого моющего средства, протереть досуха и просушить, установить на светильник.

3.Арматура светильника протереть сухой, мягкой салфеткой на месте установки.

Поставщик. ООО Торговый дом Твой Свет.

Адрес.115230 г. Москва ш Каширское дом 3 кор 1 стр2

Производитель. ООО Торговый дом Твой Свет. Тел.89037166161.info@tvoisvet.com ЕАЭС RU C-RU AH24 И 00276/20 Серия RU 0179466