# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Дозатор для дезинфицирующих средств Luscan Professional сенсорный пластиковый 1 л АРТ. 1031253

Установка:

1. Пожалуйста, выберите вертикальную, чистую и ровную поверхность для установки дозатора.

2. Убедитесь, что расстояния достаточно для того, чтобы удобно было открывать дозатор ключом и открывать крышку.

3. Обеспечьте расстояние 150-200 мм между датчиком и поверхностью, чтобы избежать его самопроизвольного срабатывания и вытекания жидкости.

4. Откройте переднюю крышку и выньте картридж для дезинфицирующих средств.

5. Используйте заднюю панель дозатора для разметки на поверхности отверстий для сверления.

6. Просверлите отверстия в отмеченных местах и вставьте пластиковые дюбели в просверленные отверстия (входят в комплект).

7. Повесьте дозатор на винты через отверстия на задней панели.

8. Вставьте противоугонный винт.

9. Вставьте батареи.

10. Залейте дезинфицирующее средство в картридж, не переполняйте.

11. Включите дозатор с помощью выключателя, сдвинув его в положение «I». Возможно регулирование дозирования дезинфицирующего средства (одна, две и три дозы) с помощью переключателя сдвинув его в положение «1», «2» или «3».

Инструкции пользователя:

1. Поместите руку ниже носика дозатора в пределах диапазона чувствительности. Распределитель будет автоматически выделять заданный объем дезинфицирующего средства.

2. Получите дополнительное мыло, убрав руку, а затем снова поместив руку под дозатор.