Антиплесень-очиститель

НАЗНАЧЕНИЕ: Эффективный очиститель плесени на основе активного хлора. Предназначен для очищения минеральных поверхностей от плесени, мха, грибов, водорослей, зеленого налета внутри и снаружи помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Кирпичные, каменные (натуральный и искусственный камень), бетонные поверхности, штукатурка, черепица, шифер и другие поверхности снаружи и в помещениях (складов, ванных комнат и кухонь и т.д.)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

– эффективно и быстро удаляет биопоражения;

– мгновенный видимый результат;

– глубокопроникающий;

– готов к применению;

– не повреждает обрабатываемые поверхности;

– осветляет поверхность, что позволяет контролировать качество работ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Очистить поверхность от отслаивающихся загрязнений. Не требующие обработки основания защитить от попадания средства. Перед применением необходимо проверить поверхность на реакцию к составу в незаметном месте. Очиститель может вызывать осветление поверхностей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе при температуре не ниже +5°С. Обильно оросить препаратом поверхность до глубокого увлажнения с расстояния примерно 20 см. Через 20-30 минут остатки состава смыть водой, используя щетку или губку. В случае сильного поражения поверхности необходима повторная обработка очистителем. Для дальнейшей защиты поверхности от плесени рекомендуется обработать ее составом «АНТИПЛЕСЕНЬ-защита».

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД: 100-150 г/м2.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Не допускать встряхивания и переворачивания состава. В крышке имеется технологическое отверстие для стабилизации давления. Работы проводить в проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты кожных покровов, глаз и органов дыхания (резиновые перчатки, спецодежда, очки, респиратор). При попадании на кожу, слизистые, в глаза – немедленно промыть большим количеством проточной воды в течение 10-15 минут. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью.

ОПАСНОСТЬ: Обладает раздражающим действием на кожные покровы и слизистые оболочки.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ: Транспортировать и хранить только в вертикальном положении при температуре от +1°С до +25°С в закрытой оригинальной таре отдельно от пищевых продуктов, в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, в недоступном для детей и животных месте. Не допускать нагрева и прямого воздействия солнечных лучей. Состав сохраняет свои свойства после кратковременного замораживания до -20°C. Утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев.

СОСТАВ: Подготовленная вода, хлорсодержащее соединение, технологические добавки.