**Инструкция по монтажу**

1 Очистите поверхность трубы от грязи, пыли и конденсата. Очищенную поверхность трубы рекомендуется обезжирить.

2 Монтаж допускается производить как сверху так и снизу трубы, в зависимости от удобства проведения работ.

3 Удалите со звукоизоляционного листа защитную бумагу.

4 Прижимая клеящей стороной к поверхности трубы плотно оберните ее первый участок , короткой стороной листа огибая окружность трубы.

5 Смонтируйте последующие листы встык один другому, не допуская промежутков между ними.

6 Последний лист обрезаем по длине трубы.

7 Все горизонтальные и вертикальные стыки проклейте входящими в комплект лентами.

Дополнительные рекомендации :

- используйте строительные перчатки

- в случае хранения или транспортировки продукции при температуре ниже 0 С, перед применением следует выдержать комплект при комнатной температуре не менее 24 час.

- монтаж проводится при температуре 18-30 С

**Инструкция по монтажу**

1 Очистите поверхность трубы от грязи, пыли и конденсата. Очищенную поверхность трубы рекомендуется обезжирить.

2 Монтаж допускается производить как сверху так и снизу трубы, в зависимости от удобства проведения работ.

3 Удалите со звукоизоляционного листа защитную бумагу.

4 Прижимая клеящей стороной к поверхности трубы плотно оберните ее первый участок , короткой стороной листа огибая окружность трубы.

5 Смонтируйте последующие листы встык один другому, не допуская промежутков между ними.

6 Последний лист обрезаем по длине трубы.

7 Все горизонтальные и вертикальные стыки проклейте входящими в комплект лентами.

Дополнительные рекомендации :

- используйте строительные перчатки

- в случае хранения или транспортировки продукции при температуре ниже 0 С, перед применением следует выдержать комплект при комнатной температуре не менее 24 час.

- монтаж проводится при температуре 18-30 С