**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Перед применением антисептик тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой, не более 5%. Поверхность должна быть чистой, сухой, не покрытой посторонним материалом. **ТЩАТЕЛЬНО** **и** **РАВНОМЕРНО ВТИРАТЬ** без предварительного грунтования малярной щеткой или маховой кистью по всей поверхности широкими мазками. Торцы и имеющиеся на поверхности древесины поры и трещины обработать до полного насыщения.

Рекомендуется перед началом работ произвести пробные выкрасы. Рекомендуется красить в сухую пасмурную без­ветренную погоду; в этом случае антисептик будет высыхать медленнее, но глубже впитается в древесину. Во избежание вымывания антисептика избегать окрашивания перед дождем (за 48 часов), если это произошло, повторно окрасить поверхность после высыхания. По возможности защитить окрашенные поверхности подручным материалом в первые 48 ч после окрашивания. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды от +5 до +30°С.