Бактерицидный светильник с ультрафиолетовым (УФ) излучением без образования озона, 10 Вт

Настольная ультрафиолетовая лампа создана для дезинфекции помещений и работает от бытовой сети переменного напряжения 220 В.

Она снабжена специальной УФ-лампой, которая при работе излучают свет в ультрафиолетовом диапазоне с длиной волны 254 нм. Данное излучение обладает антимикробным обеззараживающим действием, устраняет запахи, уничтожает паразитов, микроорганизмы и вирусы путём нарушая их ДНК.

Корпус лампы выполнен из пластика, светоизлучающий элемент из увиолевого стекла.

1. **Технические характеристики**
* Рабочее напряжение: 220 В;
* Цоколь: G13;
* Мощность: 10 Вт;
* Длина УФ волны: 254 нм;
* Срок службы: 8000 часов;
* Площадь действия: до 25 **м²**.
1. **Принцип действия**

Ультрафиолетовое излучение разрушает структуру ДНК микроорганизмов, делая их неспособными к размножению. Излучение наиболее эффективно в прямой видимости. Бактерии могут частично уцелеть на поверхностях, куда не попадает ультрафиолет.

1. **Техника безопасности**Ультрафиолетовое излучение уничтожает до 100% бактерий, вирусов и паразитов, но также опасно для людей и животных, может вызвать ожоги кожи и сетчатки глаз, поэтому обязательно соблюдайте следующие правила:
* Перед включением лампы проконтролируйте, чтобы в обрабатываем помещении не осталось людей, животных и растений.
* Не входите в помещение в процессе дезинфекции!
* Не смотрите в сторону источника ультрафиолетового излучения!
* В процессе дезинфекции, все окна и двери должны быть закрыты!
* Отключайте лампу от сети на время обслуживания, чистки или замены источника света, а также, когда вы не используете ее!
* Проветривайте обработанное помещение около 10 минут.
1. **Руководство по эксплуатации**
	1. Расположите лампу по возможности в центральной части помещения на расстоянии более 1 м от стен и других предметов.
	2. Проконтролируйте, чтобы в обрабатываем помещении не осталось людей, животных и растений.
	3. Подключите лампу к сети 220 В.
	4. Включите лампу при помощи кнопки на шнуре и покиньте помещение.
	5. Оставьте лампу на 15, 30 или 60 минут.
	6. Для выключения лампы, не смотря на неё проследуйте к кнопке на шнуре и выключите её.
	7. Проветрите помещение.
2. **Рекомендации по использованию и хранению**
	1. Содержите в чистоте лампу. При обнаружении пыли, жира и других загрязнений излучающего элемента, отключите питание и очистите его, чтобы избежать ослабления дезинфицирующих свойств.
	2. Используйте лампу только в сухих и чистых помещениях. Если температура в помещении ниже 20°С или выше 40°С, увеличьте время дезинфицирующей обработки.
	3. Произведения искусства, а также, растения, находящиеся в помещении, необходимо накрывать тканью или убрать вовсе на время дезинфекции, чтобы избежать их повреждения.
	4. Ультрафиолетовое излучение может повредить некоторые виды пластмасс, резины и краски.
3. **Гарантийные обязательства**
	1. Гарантийный срок - 12 месяцев с момента продажи, при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки
	и хранения.
	2. В случае выявления брака, скрытых дефектов или выхода устройства
	из строя не по вине потребителя необходимо обратиться в магазин, где была совершена покупка.
	3. Неправильное хранение или использование товара лишает потребителя права на гарантию.