**«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»**

**Направляющая LUCKY Guy**

**для установки подвесов и крючков, L = 400 мм**

Направляющая L = 400 мм, как рейлинг, служит для установки всех типов выпускаемых подвесов и крючков системы фиксации LUCKY Guy. Крепится на любую вертикальную поверхность через 4 отв. Ø 5,1.

Высота направляющей 95,5 мм, ширина 20 мм(верх), 25 мм (низ). Передняя панель – 66 мм, в ней три группы отверстий по два отверстия Ø 4,1 мм, для монтажа проволочных крючков Ø 3 мм. Материал направляющей: горячеоцинкованная сталь толщиной 1,5 мм по ГОСТ 14918-80.

Можно использовать внутри помещений и на улице. Идеальное решение для организации системы хранения в гаражах, хоз. блоках, мастерских, дачах, садах, автосервисе, классах труда и творчества, гардеробных, лоджий, фермерских хозяйств.

Максимальная нагрузка на изделие: 40 кг.