Инструкция

1. Для проведения косвенного измерения линейных размеров детали следует развести губки кронциркуля до требуемого состояния.
2. Далее сводить губки до того момента , как обе губки коснуться стенок детали.
3. Не подвергать толщиномер встряхиваниям и ударам,
4. Оберегать толщиномер от попадания на него эмульсии и масла.

5. Запрещается разбирать и регулировать толщиномер лицам, не имеющим отношения

к ремонту.