**Решётка защитная для светильников, модель: Р3-01**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

Решетка защитная для линейных светильников серии AL, модели: AL5020, AL5054, AL5064, AL5090, AL5091, AL5092, AL5095, а также ДПО, служит для надежной защиты рассеивателей светильников от механических повреждений и попадания посторонних предметов. Идеально подойдет для установки в спортзалах, на складах, производствах, парковках и пр. Решетка покрыта специальным антикоррозийным покрытием, защищающим от агрессивного проявления окружающей среды. Максимальная длина светильников, на которые можно установить решетку, составляет 1,2 м.

**1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Температура окружающего воздуха при эксплуатации от -45°С до +45°С

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более 1320х230х96 мм

Масса, не более 1,4 кг

**2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Решетка защитная для светильника - 1 шт.

Монтажные планки - 2 шт.

Гайки М6 - 4 шт.

Инструкция по эксплуатации - 1 экз.

**3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.**

*1 способ.* Закрепить монтажную планку (поз.1) на установочную поверхность. Закрепить светильник (поз.2) на монтажную планку. Закрепить решётку (поз.3) на монтажную планку (поз.1) (рис. 1).

*2 способ (без использования монтажных планок).* Закрепить светильник (поз.2) на установочную поверхность. Закрепить решётку (поз.3) поверх светильника на установочную поверхность (рис. 1).

**4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**.

Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты от атмосферных осадков.

Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С до -50° С и относительной влажности 75%.

**5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 10 лет.

Срок сохраняемости изделия в упаковке – 2 года со дня отгрузки.

По истечении срока службы изделие утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

 **6 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ**

Сделано в РБ. Изготовитель: ЧПТУП «ВЭТП СВЕТ». г. Витебск, 210004, ул. Ломоносова, 2А, ТУ РБ 300541279.006-2002. Официальный представитель в РФ: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

**7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ**

Представитель службы контроля предприятия

|  |
| --- |
| Заполняет торговая организацияНаименование торговой организации, контактный телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата продажи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.Продавец (подпись)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202 г.





Рисунок 1. Схема монтажа защитной решётки