|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Контролируемый параметр** | **Диапазон измерений** | **Допустимая погрешность** |
| Углы разделки (скоса кромок) | 0 - 45° | ±2,5° |
| Смещение кромки | 0 - 15 мм | ±0.5 мм |
| Размер притупления и ширины шва (линейка) | 0 - 50 мм | ±0.25 мм |
| Высота усиления стыкового шва | 0 - 5 мм | ±0.5 мм |
| Глубина вогнутости шва | 0 - 15 мм | ±0.5 мм |
| Высота выпуклости шва | 0 - 5 мм | ±0.5 мм |
| Подрезы корня шва | 0 - 15 мм | ±0.5 мм |
| Глубина дефектов шва | 0 - 15 мм | ±0.5 мм |
| Высота дефектов шва | 0 - 5 мм | ±0.5 мм |
| Размеры зазоров | 1 - 4 мм | ±0.25 мм |
| Диаметр электродов | 1/1.2/2/2.5/3/3.25/4/5 | до 3 мм +0.1 мм от 3 до 3.25 мм +0.12 мм более 3.25 мм +0.3 мм |