|  |  |
| --- | --- |
| **Контролируемый параметр** | **Шаблон WG-1** |
| **Диапазон измерения** | **Погрешность** |
| Линейная шкала | 0-40 мм | ±0,1 мм |
| Измерение смещения | 0-15 мм | ±0,1 мм |
| Измерение угла кромки | 90-150° | ±30’ |
| Измерение величины зазора | 0-5 мм | ±0,2 мм |
| Измерение высоты стыкового шва | 0-12 мм | ±0,2 мм |
| Измерение углового шва | 0-20 мм | ±0,2 мм |
| Измерение высоты углового шва (катет) | 0-20 мм | ±0,2 мм |
| Измерение ширины шва | 0-40 мм | ±0,2 мм |
| Измерение глубины подреза | 0-7 мм | ±0,1 мм |