|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Измерение** | **Диапазон** | **Разрешение** | **Погрешность** |
| **Линейка** | 0-50 мм | 1 мм | ± 0,20 |
| **Смещение** | 0-15 мм | 1 мм | ± 0,20 |
| **Угол кромки** | 80-160° | 80-160° | ±1° |
| **Угол раскрытия Х-шва 60°** | 60° | 5° | ± 0,30 |
| **Угол раскрытия Х-шва 70°** | 70° | 5° | ± 0,30 |
| **Величина зазора** | 0-6 мм | 1 мм | ± 0,20 |
| **Высота стыкового шва** | 0-15 мм | 1 мм | ± 0,20 |
| **Угловой шов (катет)** | 0-10 мм | 1 мм | ± 0,20 |
| **Высота углового шва (катет)** | 0-15 мм | 1 мм | ± 0,20 |
| **Ширина шва** | 0-60 мм | 1 мм | ± 0,20 |
| **Глубина подреза** | 0-25 мм | 1 мм | ± 0,20 |