|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Контролируемый параметр** | **Диапазон измерения** | **Цена деления шкалы** | **Погрешность** |
| Линейная шкала | 20 - 0 - 15 мм | 1 мм | ± 0,2 мм |
| Измерение зазора | 0,5 - 3,5 мм | 1 мм | ± 0,1 мм |
| Измерение ширины шва | 5 - 30 мм | 1 мм | ± 0,2 мм |
| Угол канавки | 20 - 80° | 1° | ± 2° |
| Односторонний угол канавки | 117,5 - 122,5° | 1° | ± 0,5° |
| Углы | 45, 55, 60, 65° | 1° | ± 0,5° |