|  |  |
| --- | --- |
| **Контролируемый параметр** | **УШС-4** |
| **Диапазон измерения** | **Погрешность** |
| Углы разделки (скоса кромок) | 0° - 45° | ±2,5° |
| Смещение кромки | 0 - 15 мм | ± 0,5 мм |
| Размер притупления и ширины шва (линейка) | 0 - 50 мм | ±0,5 мм |
| Высота усиления стыкового шва | 0 - 5 мм | ±0,5 мм |
| Высота усиления углового шва | 0 - 10 мм | ±0,5 мм |
| Глубина вогнутости шва | 0 - 15 мм | ±0,5 мм |
| Высота выпуклости шва | 0 - 5 мм | ±0,5 мм |
| Подрезы корня шва | 0 - 15 мм | ±0,5 мм |
| Глубина дефектов шва | 0 - 15 мм | ±0,5 мм |
| Высота дефектов шва | 0 - 5 мм | ±0,5 мм |
| Размеры зазоров | 1 - 4 мм | ±0,25 мм |
| Диаметр электродов | 1,0/1,2/2,0/2,5/3,0/3,25/4,0/5,0 | до 3мм +0,1мм, от 3 до 3,25мм +0,12мм,более 3,25мм +0,3мм |