**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)**

**Назначение и область применения**

Звонок электрический ГОНГ ГН-04С предназначен для подачи звукового сигнала в жилых, служебных и общественных помещениях.

**Комплектность**

1. Звонок электрический – 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.

3. Пакет полиэтиленовый – 1 шт.

**Технические данные**

Напряжение питания – 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность – не более 15 Вт

Уровень звукового давления – 70-85 дБА

**Требования по технике безопасности**

Установка и подключение звонка должны производиться при отключенном напряжении квалифицированным лицом, знающим правила электробезопасности. Запрещается эксплуатировать звонок при нарушении электрической изоляции проводов и повреждениях корпуса, в местах, где он может быть подвержен прямому воздействию атмосферных осадков.


На период длительного отсутствия рекомендуется отключить звонок от сети.

Применять только с кнопкой на 250 В!

**Установка звонка и правила эксплуатации**

1. Выключить напряжение.

2. Подключить звонок к сети в соответствии со схемой подключения

****

3. Включить напряжение, нажать на кнопку и убедиться в наличии звукового сигнала.

4. Режим работы звонка - повторно-кратковременный.

5. При обнаружении неисправности отключите звонок от сети и обратитесь в гарантийную

мастерскую.

**Хранение и транспортировка**

Изделие следует хранить и транспортировать в индивидуальной упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

**Реализация и утилизация**

При реализации проверьте изделие на отсутствие внешних механических повреждений.

Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства.

**Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок - 2 года со дня продажи при условии соблюдения требований Руководства по эксплуатации.

Срок службы изделия - 10 лет. Изготовитель - «Нингбо Хэйбо Интернэшнл Трейд Ко., Лтд», Тех-Парк Зона, Цзяншань, Цзиньчжоу, Нингбо, Китай; «Ningbo Haibo International Trade Co., Ltd», Tech-Park Zone, Jiangshan, Yinzhou, Ningbo, China. Импортер: ООО «Джи-Эф Рус», 115114, г. Москва, 1-й Кожевнический пер., д. 6, стр. 1, комн. 13В. Уполномоченная организация: ООО «Тритон-Электро», 129345, г. Москва,

ул. Осташковская, д. 14, стр. 14. Гарантийный и послегарантийный ремонт: г. Москва, Озерковская наб., д.50, стр.1, ИП Платов В. В. Тел. +7 (926) 530-61-91; +7 (916) 683-46-58. Часы работы: пн.- пт. с 900 до 1100

Изготовлено: 07/2021

**** 

Дата продажи

Штамп продавца