|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.Свидетельство о приёмке и упаковке**  Упаковщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Мастер упаковки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    **Штамп (ОТК)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20\_\_ г.**  Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20\_\_ г.**  Подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ваш региональный дилер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **7.Гарантийные обязательства**  7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу стеллажа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правила хранения и транспортировки, указанных в данном руководстве.  7.2. Завод принимает претензии по качеству в течение 12 месяцев с момента продажи.  7.3. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки. Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу для получения разъяснений.  7.4. Предприятие оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.  7.5. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке и упаковке».  7.6. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за не соблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.      Изготовитель: Россия г. Руза Московской обл., Волоколамское шоссе 17  ООО “Завод металлоизделий”  Тел (495) 122-25-85  E-mail: <mailto:info@zavodzmi.ru> web-сайт: [www.zavodzmi.ru](file:///C:\Users\MAA\Desktop\www.zavodzmi.ru)      Паспорт-инструкция по сборке  Стеллажи для бутылей      ***Благодарим Вас за покупку нашей продукции.***  **1.Назначение и особенности конструкции.**  **1.1**. Стеллаж предназначен для хранения бутылей объемом 19 литров.  **1.2.** Стеллаж изготовлен из металлических труб и окрашен порошковой краской серого цвета.  **1.3.** Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки.  Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы.  **1.4.** Упакованное изделие хранить при температуре от -40С до +40С и относительной  влажности не более 70 %.  **1.5.** Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.  **2.Требования техники безопасности**  **2.1.** Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и руководством по сборке.  **2.2.** Запрещается использовать изделие, собранное с отступлениями от инструкции по сборке.  **2.3.** Запрещается использовать изделие не по назначению.  **3.Основные технические характеристики**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Технические**  **характеристики** | Масса нетто стеллажа не более, кг | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | | Стеллаж для 4 бутылей | 12,0 | 1100х340х445 | | Стеллаж для 8 бутылей | 17,0 | 1100х640х445 | | Стеллаж для 12 бутылей | 22,0 | 1100х940х445 |   4.Комплектация   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование** | **Кол, шт.** | | **1** | Боковая стенка левая | 1 | | **2** | Боковая стенка правая | 1 | | **3** | Полка | 4 | | **4** | Болт М8х20 | 16 | | **5** | Гайка М8 | 16 | | **6** | Шайба ∅8 мм | 16 | | **7** | Паспорт и инструкция по сборке | 1 |     5.Схема сборки стеллажа для бутылей      **5.1.**  Закрепить полки на боковинах при помощи болтов и гаек.  **5.2.** При необходимости установить пластиковые заглушки труб в нижней части боковин и в лицевой части полок стеллажа. |