Продукт можно использовать для следующих поверхностей:

* беседки
* заборы
* мебель
* стены
* фасады домов

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой (влажность древесины менее 18%) и чистой. Очистите древесину от загрязнений, пыли, плесени. Для усиления защиты глубоких слоев древесины наружных работ от грибка, плесени, гнили применяйте грунт пропитку Pinotex Base.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить предыдущее лакокрасочное покрытие до основания. Поверхность отшлифовать, пыль удалить. Поверхность должна быть сухой (влажность древесины менее 18%) и чистой. При наружных работах для усиления защиты древесины от грибка, плесени и гнили применяйте грунт пропитку Pinotex Base.

Особенности применения

Для внутренних и наружных работ. Работы проводить при температуре не ниже +10 ºС и не выше +25 ºС с относительной влажностью от 40 до 80%. Перед нанесением и в процессе тщательно перемешайте пропитку, не допуская образования пузырьков в банке. Для улучшения адгезии между слоями и сгладить ворс древесины, после высыхания первого слоя провести легкую шлифовку поверхности.

Преимущества

* Разбавитель: Уайт-спирит
* Время высыхания: До нанесения следующего слоя – 12 часов. Полное высыхание – 24 часа
* Расход в 1 слой: до 16м²/л
* Инструменты: Кисть
* Рекомендованное кол-во слоев: 2-3 слоя
* Срок годности: 3 года в невскрытой заводской упаковке при температуре от +5ºС до 30ºС вдали от огня и источников излучения
* Подходит для: Пиленая древесина, Строганая древесина