**Инструкция по сборке грядки ПВХ 3 х 1 м**



**1. Разложите содержимое упаковки:**-Уголовной соединительный столб – 4шт
- Центральный соединительный столб – 2шт
- Поперечные секции (стенки) – 2(4)шт
- Продольные секции (стенки) – 4(8)шт
- Крышка на поперечные секции – 2шт
- Крышка на продольные секции – 4шт
- Угловые заглушки – 4шт
- Центральные заглушки – 2шт
- Гайки, болты, прокладки – в асс.

 **2. Сборка торцевых стенок:**- Переверните конструкцию
- Выставьте угловые столбы
- Вставьте поперечные секции в угловые столбы (1 или 2шт в зависимости от модели грядки)
- Закрепите поперечные секции гайками
- Повторите действие с другой стороны

**3. Сборка продольных стенок:**
- Вставьте продольные секции в угловой столб (1 или 2шт в зависимости от модели грядки)
- Закрепите продольные секции гайками
- Повторите действие с другой стороны.

|  |
| --- |
| - Вставьте продольные и поперечные секции в стенки- Вставьте угловые заглушки- Вставьте центральные заглушки (необходимо обрезать угловые)- Сделайте отверстия в грунте- «Утопите» ножки стенок в грунте |

 **4. Сборка короба: 5. Заглушки и крышки**

|  |
| --- |
| - Соедините продольные секции между собой с помощью центрального соединительного столба- Повторите действие с другой стороны- Переверните собранный короб |

