Способ монтажа:

Утеплённые скатные кровли и каркасные стены

При монтаже утеплённой скатной кровли или каркасной стены пароизоляция ИЗОСПАН В fix монтируется с внутренней стороны утеплителя на элементы несущего каркаса или по черновой обшивке при помощи строительного степлера. Монтаж ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см. При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция закрепляется по каркасу вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см; при отделке гипсокартоном - оцинкованными профилями. Монтаж материала производится с прилеганием гладкой стороной к утеплителю. Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с вентилируемым зазором 4-5 см. Для обеспечения герметичности паробарьера полотнища материала ИЗОСПАН В fix рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой ИЗОСТРОНГ LK.

Перекрытия

При монтаже чердачных и межэтажных перекрытий ИЗОСПАН В fix укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком (шероховатой стороной вниз), с нахлёстом 15-20 см. Рекомендуется устраивать зазор 4-5 см между отделочным материалом потолка и пароизоляцией ИЗОСПАН В fix.

Для обеспечения герметичности паробарьера нахлёсты полотен и примыкания материала ИЗОСПАН В fix к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо герметизировать соединительной лентой ИЗОСПАН SL

При монтаже цокольных перекрытий над вентилируемым подпольем ИЗОСПАН В fix укладывается по половым балкам над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю), с нахлёстом 15-20 см. Рекомендуется устраивать зазор 4-5 см между чистовым полом и пароизоляцией. Для обеспечения герметичности паробарьера нахлёсты полотен и примыкания материала ИЗОСПАН В fix к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо герметизировать соединительной лентой ИЗОСПАН SL. Под утеплителем рекомендуется применять ветро-влагозащиту ИЗОСПАН A/AM для дополнительной фиксации утеплителя и защиты его от ветра и насекомых.

Внутренние стены (межкомнатные перегородки)

При монтаже внутренних стен (межкомнатных перегородок) между помещением с нормальным режимом эксплуатации (температура воздуха 18-24 °C, относительная влажность не более 60%) и помещением с повышенной температурой и влажностью (ванная, душевая и т.д.) ИЗОСПАН В fix крепится на элементы несущего каркаса (балки, стойки) со стороны помещения с повышенной температурой и влажностью (ванная душевая и т.д.), гладкой стороной к утеплителю. ИЗОСПАН В fix монтируется при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж ведётся снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлёст с перекрытием по стыкам не менее 15 см. При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция закрепляется по каркасу вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см; при отделке гипсокартоном – оцинкованными профилями. Внутренняя отделка помещения крепится к рейкам или оцинкованным профилям с зазором 4-5 см между пароизоляцией и отделкой. Для обеспечения герметичности паробарьера нахлёсты полотен и примыкания материала ИЗОСПАН В fix к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо герметизировать соединительной лентой ИЗОСПАН SL.

Со стороны помещения с нормальным режимом эксплуатации рекомендуется применять ветро-влагозащиту ИЗОСПАН АМ.