|  |
| --- |
| **4. Свидетельство о приёмке и упаковке**  Упаковщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мастер упаковки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Штамп (ОТК) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ваш региональный дилер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **5. Гарантийные обязательства** 5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу верстака при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанных в данном руководстве.5.2. Завод принимает претензии по качеству в течение 12 месяцев с момента продажи.5.3. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки. Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу для получения разъяснений.5.4. Предприятие оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. 5.5. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке и упаковке».5.6. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за не соблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.  Изготовитель: Россия, Московской обл., г. Руза, Волоколамское шоссе 17 ООО “Завод металлоизделий” Тел (495) 122-25-85 E-mail: mailto:info@zavodzmi.ru  web-сайт: [www.zavodzmi.ru](file:///C%3A%5CUsers%5CMAA%5CDesktop%5Cwww.zavodzmi.ru) |
| **Паспорт-инструкция по сборке****Верстак ITP** |
| ***C:\Users\denis.osokin\Desktop\Безымянный.png******C:\Users\denis.osokin\Desktop\Безымянный.png*****3.2. Установка столешницы**C:\Users\denis.osokin\Desktop\столешница.png3.2.1. Демонтировать оцинкованную панель столешницы, вывернув четыре самореза.3.2.2. Прикрепить столешницу к драйверу и опоре/тумбе с помощью потайных винтов.3.2.3. Установить оцинкованную панель и закрепить саморезами. **3.3. Установка экрана**C:\Users\denis.osokin\Desktop\экран.png3.3.1. Прикрепите экран к столешнице с помощью болтов, шайб и гаек.3.3.2. Прикрепите кронштейны к экрану с помощью болтов, шайб и гаек.3.3.3. Прикрепите кронштейны к столешнице с помощью саморезов.**Изделие готово к эксплуатации!****Составные части верстака ITP**  ***Благодарим Вас*** ***за покупку нашей продукции*****1. Назначение и особенности конструкции**1.1. Верстак серии «ITP» предназначен для использования как рабочий стол для обработки вручную изделий из металла, дерева и других материалов, а так же для удобной организации и хранения инструментов.1.2. Для сборки верстака серии «ITP» может использоваться один или два драйвера.1.3. Верстак серии «ITP» поставляется покомплектно и предназначен для использования в помещениях закрытого типа с влажностью воздуха не более 70%.**2. Комплектация верстака**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Наименование** | **Габариты (ВхШхГ)** | **Вес** | **Комплектация** |
| 1 | Драйвер ITP-D1 | 830х500х525 | 38,0 | 5 ящиков, центральный замок |
| 2 | Драйвер ITP-D2 | 830х500х525 | 44,0 | 6 ящиков, центральный замок |
| 3 | Драйвер ITP-D3 | 830х500х525 | 44,0 | 6 ящиков, центральный замок |
| 4 | Драйвер ITP-D4 | 830х500х525 | 44,0 | 7 ящиков, центральный замок |
| 5 | Тумба ITP-T | 830х500х520 | 22,0 | 1 полка, 2 отделения,1 дверь |
|  |
| **Поз.** | **Наименование** | **Габариты (ВхШхГ)** | **Вес** | **Комплектующие** |
| 1 | Полка ITP-P(S) | 355х500х335 | 3,0 | Винт М6х20-10 шт, Гайка М6-2 шт |
| 2 | Полка ITP-P(M) | 355х900х335 | 5,0 | Винт М6х20-10 шт, Гайка М6-2 шт |
| 3 | Полка ITP-P(L) | 355х1300х335 | 7,0 | Винт М6х20-10 шт, Гайка М6-2 шт |
|  |
| **Поз.** | **Наименование** | **Габариты (ВхШ)** | **Вес** | **Комплектующие** |
| 1 | Столешница ITP-S/1200 | 27х1200х580 | 19,0 | Винт М6х50-8 шт, Саморез 3,5х25-4 шт |
| 2 | Столешница ITP-S/1600 | 27х1600х580 | 25,0 | Винт М6х50-8 шт, Саморез 3,5х25-4 шт |
| 3 | Столешница ITP-S/1800 | 27х1800х580 | 30,0 | Винт М6х50-8 шт, Саморез 3,5х25-4 шт |
|  |
| **Поз.** | **Наименование** | **Габариты (ВхШхГ)** | **Вес** | **Комплектующие** |
| 1 | Экран ITP-V/1200, кронштейны входят в комплект | 450х1200 | 5,0 | Болт М6х60-3 шт, Болт М6х25-4 шт, Гайка М6-7 шт, Шайба М6-14 шт, Саморез 3,5х25-4 шт |
| 2 | Экран ITP-V/1600, кронштейны входят в комплект | 450х1600 | 6,0 | Болт М6х60-4 шт, Болт М6х25-4 шт, Гайка М6-8 шт, Шайба М6-16 шт, Саморез 3,5х25-4 шт |
| 3 | Экран ITP-V/1800, кронштейны входят в комплект | 450х1800 | 7,0 | Болт М6х60-4 шт, Болт М6х25-4 шт, Гайка М6-8 шт, Шайба М6-16 шт, Саморез 3,5х25-4 шт |
|  |
| **Поз.** | **Наименование** | **Габариты (ВхШхГ)** | **Вес** | **Комплектующие** |
| 1 | Опора ITP-O | 830х60х514 | 5,0 | Гайка М6-6 шт, Шайба М6-6 шт |
|  |
| **Поз.** | **Наименование** | **Габариты (ВхГ)** | **Вес** | **Комплектующие** |
| 1 | Комплект освещения ITP1200/1600 | 500х370 | 5,0 | Болт М6х25-4 шт, Болт М6х12-4 шт, Гайка М6-4 шт; Винт М4х10-2 шт; Гайка М4-2 шт |

**3. Инструкция по сборке****3.1. Установка полки и задней панели**C:\Users\denis.osokin\Desktop\полка.png3.1.1. Прикрепите заднюю панель к драйверу с помощью винтов, а к опоре с помощью винтов, шайб и гаек.\*3.1.2. Прикрепите полку к драйверу с помощью винтов, а к опоре с помощью винтов, шайб и гаек.\*3.1.3. Закрепите заднюю панель на полке с помощью винтов и гаек. |