**Инструкция по эксплуатации огнетушителя ОП-2 АВСЕ**

**Приведение в действие**

* Поднести огнетушитель к очагу пожара с учетом безопасного от теплового воздействия расстояния.
* Выдернуть чеку и отвести рукоятку запуска от корпуса огнетушителя.
* Направить сопло распылителя на очаг пожара, нажать на клавишу, расположенную сверху над рукояткой запуска
* Тушение производить только с наветренной стороны.

Огнетушитель запрещено устанавливать вблизи нагревательных приборов, он должен быть защищен от воздействия солнечных лучей. Огнетушитель подлежит ежегодной периодической проверке на специализированной станции перезарядки.