**Инструкция по эксплуатации подставка под огнетушитель круглая П-10**

По правилам эксплуатации необходимо соблюдать температурный режим в помещении, где располагается тумба – от 5 до 45 °C. Раз в квартал производят внешний осмотр изделия на наличие дефектов (вмятины, царапины). Приспособление запрещается использовать при уклоне на опорной поверхности. Высота установки конструкции (крайняя верхняя точка) ограничена пределом в 1,5 м.

1. Подставка размещается на полу без уклона.
2. Размеры устанавливаемого в конструкцию баллона не должны превышать заявленных в техпаспорте.
3. Дополнительная фиксация конструкции требуется для обеспечения его лучшей устойчивости, предупреждения возможных падений.

 Для подбора нужной тумбы есть простое правило: если диаметр (ширина и длина) используемого огнетушителя не превышает отраженных в техдокументации значений, то изделие подходит для эксплуатации.

Второй важный параметр – максимальная высота баллона. При ее фактическом несоответствии заявленной использование подставки считается нарушением. Такая опора не выдерживает веса огнетушителя при воздействиях извне и опрокидывается из-за смещения центра тяжести.