**Инструкция по эксплуатации подставка под огнетушитель круглая П-15**

По правилам эксплуатации необходимо соблюдать температурный режим в помещении, где располагается тумба – от 5 до 45 °C. Раз в квартал производят внешний осмотр изделия на наличие дефектов (вмятины, царапины). Приспособление запрещается использовать при уклоне на опорной поверхности. Тумба устанавливается на опорные боковины (ножки).

1. Фиксация стойки производится во избежание ее падения, наклона.
2. Баллон ставится на удерживающее основание.
3. Техобслуживание осуществляется ежеквартально – выявляются неисправности и дефекты лакокрасочного покрытия.

 Для подбора нужной тумбы есть простое правило: если диаметр (ширина и длина) используемого огнетушителя не превышает отраженных в техдокументации значений, то изделие подходит для эксплуатации.

Второй важный параметр – максимальная высота баллона. При ее фактическом несоответствии заявленной использование подставки считается нарушением. Такая опора не выдерживает веса огнетушителя при воздействиях извне и опрокидывается из-за смещения центра тяжести.