**Инструкция по эксплуатации подставка под огнетушитель круглая П-20**

По правилам эксплуатации необходимо соблюдать температурный режим в помещении, где располагается тумба – от 5 до 45 °C. Раз в квартал производят внешний осмотр изделия на наличие дефектов (вмятины, царапины). Приспособление запрещается использовать при уклоне на опорной поверхности. Тумба устанавливается на опорные боковины (ножки).

1. Конструкция ставится на ровную поверхность без уклона.
2. Дополнительная фиксация изделия к стенам (полу) требуется для обеспечения его лучшей устойчивости, предупреждения возможных падений.
3. Баллон устанавливается по центру основания.
4. Минимальный срок эксплуатации – 10 лет.

 Для подбора нужной тумбы есть простое правило: если диаметр (ширина и длина) используемого огнетушителя не превышает отраженных в техдокументации значений, то изделие подходит для эксплуатации.

Второй важный параметр – максимальная высота баллона. При ее фактическом несоответствии заявленной использование подставки считается нарушением. Такая опора не выдерживает веса огнетушителя при воздействиях извне и опрокидывается из-за смещения центра тяжести.