**Инструкция по эксплуатации гидротестера для проверки пожарных кранов**

**Порядок проведения испытания**

* Подсоединить гидротестер в пожарному крану с помощью соединительной головки.
* Направить ствол со сменным соплом в порожний резервуар.
* Открыть пожарный кран.
* Открыть шаровой кран на гидротестере.
* Измерить манометром величину давления воды.
* Определить расход воды с помощью таблицы.