**КУХОННЫЕ ФАРТУКИ ПВХ**

**Монтаж**

В зависимости от типа панелей и свойств чернового покрытия стен, можно установить тремя способами:

- приклеить прямо на стены с помощью специального клея (например: клей Жидкие гвозди Момент Монтаж cуперсильный МВ-100, клей TYTAN 901);

- прикрепить с помощью саморезов к стене;

- установить на металлические или деревянные планки.

Первые два способа подходят в том случае, если стены на кухне – идеально ровные и подготовленные.

Во втором случае в стене необходимо проделать крепежные отверстия, в которые через пластик с помощью шуруповерта просверлить саморезы.

Если стена неровная и имеет перепад более 1 см, то рациональнее всего сначала установить планки, используя уровень и линейку для выравнивания области крепления.

Крепятся они с помощью шуруповерта, после чего к ним прикручиваются панели. Устанавливать бруски на стену необходимо так, чтобы панели ПВХ были строго перпендикулярны им.

Расстояние между планками не должно быть более 50 см, в противном случае возникает риск деформации облицовочных панелей.