**Инструкция по применению**

**Трафарет ПЭТ (многоразовый).**

1. Поверхность стен должна быть относительно ровной, огрунтованной (обеспыленной). Перед нанесением штукатурки можно окрасить стену (в необходимый цвет швов)
2. Закрепите трафарет на стене по уровню, например 2-3 финишными гвоздями.
3. Нанесите штукатурку через трафарет на стену, толщиной слоя 5 мм. и создайте фактуру.
4. Уберите трафарет минут через 10-15, после того, как штукатурка немного подсохла.
5. Очистите трафарет от остатков штукатурки и повторите операцию по нанесению штукатурных составов. Трафарет крепить к стене больше не требуется, достаточно установить его в швы предыдущей захватки.
6. На следующий день после полного высыхания штукатурки, снимите неровности и шероховатости наждачной бумагой.

 

**Инструкция по применению**

**Трафарет ПЭТ (многоразовый).**

1. Поверхность стен должна быть относительно ровной, огрунтованной (обеспыленной). Перед нанесением штукатурки можно окрасить стену (в необходимый цвет швов)
2. Закрепите трафарет на стене по уровню, например 2-3 финишными гвоздями.
3. Нанесите штукатурку через трафарет на стену, толщиной слоя 5 мм. и создайте фактуру.
4. Уберите трафарет минут через 10-15, после того, как штукатурка немного подсохла.
5. Очистите трафарет от остатков штукатурки и повторите операцию по нанесению штукатурных составов. Трафарет крепить к стене больше не требуется, достаточно установить его в швы предыдущей захватки.
6. На следующий день после полного высыхания штукатурки, снимите неровности и шероховатости наждачной бумагой.

 