**Инструкция по применению**

**Штукатурный трафарет «Кирпичная кладка».**

**Разборный. 800\*650\*5 мм. 12 блоков.**

1. Поверхность стен должна быть относительно ровной, огрунтованной (обеспыленной). Перед нанесением штукатурки можно окрасить стену (в необходимый цвет швов).
2. Соедините блоки между собой.
3. Обработайте трафарет антиадгезионным составом (маленькая ёмкость в комплекте).
4. Закрепите трафарет на стене по уровню, например (2-3 финишными гвоздям, саморезами или приклейте на бумажный скотч).
5. Нанесите штукатурку через трафарет на стену, толщиной слоя 5 мм. и создайте фактуру.
6. Уберите трафарет минут через 10-15, после того, как штукатурка немного подсохла.
7. Очистите трафарет от остатков штукатурки и повторите операцию по нанесению штукатурных составов. Трафарет крепить к стене больше не требуется, достаточно установить его в швы предыдущей захватки.
8. На следующий день после полного высыхания штукатурки, снимите неровности и шероховатости наждачной бумагой.
9. Разберите трафарет и очистите его от остатков штукатурки.

**Меры предосторожности**

* Берегите трафарет от нагревания и попадания прямых солнечных лучей
* 

Видео 1. Видео 2. Видео 3. Видео 4. Видео 5.

**Инструкция по применению**

**Штукатурный трафарет «Кирпичная кладка».**

**Разборный. 800\*650\*5 мм. 12 блоков.**

1. Поверхность стен должна быть относительно ровной, огрунтованной (обеспыленной). Перед нанесением штукатурки можно окрасить стену (в необходимый цвет швов).
2. Соедините блоки между собой.
3. Обработайте трафарет антиадгезионным составом (маленькая ёмкость в комплекте).
4. Закрепите трафарет на стене по уровню, например (2-3 финишными гвоздям, саморезами или приклейте на бумажный скотч).
5. Нанесите штукатурку через трафарет на стену, толщиной слоя 5 мм. и создайте фактуру.
6. Уберите трафарет минут через 10-15, после того, как штукатурка немного подсохла.
7. Очистите трафарет от остатков штукатурки и повторите операцию по нанесению штукатурных составов. Трафарет крепить к стене больше не требуется, достаточно установить его в швы предыдущей захватки.
8. На следующий день после полного высыхания штукатурки, снимите неровности и шероховатости наждачной бумагой.
9. Разберите трафарет и очистите его от остатков штукатурки.

**Меры предосторожности**

* Берегите трафарет от нагревания и попадания прямых солнечных лучей
* 

Видео 1. Видео 2. Видео 3. Видео 4. Видео 5.