****ООО АПП «Энергомаш»

**Комплект ПС-120У**

**Для замены дефектных изоляторов**

**Марок ПС-70Е, ПСД-70Е, ПС-120Б, ПСВ-120Б**

**ПС-70И дата сборки 11.04.2022г.**

**Ответственный Концевой М.Л.** info@energomash-factory.tools

|  |
| --- |
| **НАЗНАЧЕНИЕ** |

Комплект ПС -120У предназначен для замены в условиях эксплуатации на воздушных линиях электропередачи дефектных изоляторов в гирлянде, находящейся под рабочим тяжением.

|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ** |
| **Марка изоляторов** | **ПС-70Е, ПСД-70Е, ПС-120Б, ПСВ-120Б** |
| **Габаритные размеры, мм** | **480х225х220** |
| **Масса, кг** | **23,2** |

|  |
| --- |
| **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ** |
| **Хомут (вайма) ПС-120У (верх, низ) ………………..2 шт.****Паспорт изделия …………………………………3шт.** |
| **Стяжка винтовая СВ-25 ……………………………2 шт.** |
| **Скоба СК-7-1А ……………………………………..8 шт.** |
| **Ящик деревянный для хранения ………………….1 шт.** |

****ООО АПП «Энергомаш»

**Комплект ПС-120У**

**Для замены дефектных изоляторов**

**Марок ПС-70Е, ПСД-70Е, ПС-120Б, ПСВ-120Б**

**ПС-70И дата сборки 11.04.2022г.**

**Ответственный Концевой М.Л.** info@energomash-factory.tools

|  |
| --- |
| **НАЗНАЧЕНИЕ** |

Комплект ПС -120У предназначен для замены в условиях эксплуатации на воздушных линиях электропередачи дефектных изоляторов в гирлянде, находящейся под рабочим тяжением.

|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ** |
| **Марка изоляторов** | **ПС-70Е, ПСД-70Е, ПС-120Б, ПСВ-120Б** |
| **Габаритные размеры, мм** | **480х225х220** |
| **Масса, кг** | **23,2** |

|  |
| --- |
| **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ** |
| **Хомут (вайма) ПС-120У (верх, низ) ………………..2 шт.****Паспорт изделия …………………………………3шт.** |
| **Стяжка винтовая СВ-25 ……………………………2 шт.** |
| **Скоба СК-7-1А ……………………………………..8 шт.** |
| **Ящик деревянный для хранения………………….1 шт.** |