Применение масла льняного технического:

- покрытие может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ - обработки бревен.

- льняное масло легко полимеризуется, тем самым создавая тонкую пленку, защищающую от негативного воздействия влаги, гниения, растрескивания древесины

- идеальный антисептик, прекрасное натуральное средство для защиты дерева от влаги, плесени, гнили, грибков, водорослей и синевы, плесени, коррозии и вредителей и при этом быстро высыхает, оно подходит для строительства экологически чистого жилья

- льняное масло для дерева полностью проникает в толщу бревен и бруса

- чтобы деревянный дом прослужил долго, нужно обязательно при защите древесины использовать льняное масло для дерева

- для приготовления олифы с целью пропитки деревянных поверхностей

- применяется как декоративная обработка дерева

- восстанавливает внешний вид изделий из дерева

- увеличивает долговечность обработанных конструкций

- придает древесине грязеотталкивающие и водоотталкивающие свойства

- защиты металла от коррозии

- покрытие абсолютно безопасно при контакте с человеческой кожей.

- масло для дерева, особенно льняное, способно отлично проникать внутрь бревен, придавая им атласный, красивый блеск

Способ применения:

- поверхность должна быть сухой, при необходимости очищенной

- масло перед применение желательно нагреть до температуры 40-45 °С , это ускорит высыхание.

- масло готово к применению

- масло наносится обильно кистью по направлению вдоль волокон древесины

- рекомендуется наносить 2-3 слоя

- расход 100 гр./м2 на один слой

- время высыхания масла зависит от состояния дерева (сухое или сырое) и породы дерева

- повторный слой пропитки для более качественной защиты и сохранения дерева наносить после высыхания первого слоя

- обработку проводить при температуре от +5°С в сухую погоду