


****

Свидетельство о приемке

Поручень настенный прямой «D-M3/01» из нержавеющей стали марки AISI 304

Признано годным к эксплуатации

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20 г.

Контроль ОТК ООО «Доминант»

Дата реализации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20 г.



**ПАСПОРТ**

**Поручень настенный прямой**

**Артикул «D-M3/01»**

г. Ставрополь

**1. Общие указания**

1.1. Поручень настенный прямой «D-M3/01» разработан и предназначен для установки в санитарных узлах с повышенными требованиями по эксплуатации.

1.2. Крепление изделия производится по месту на предусмотренные крепежные отверстия. Крепежный элемент в комплект поставки не входит.

1.3. Элементы изделия образуют сборную конструкцию посредством соединения аргонно-дуговой сваркой, которая обеспечивает герметичность изделия, а также пространственную жесткость.

**2. Технические данные**

2.1. Корпус изделия выполнен из нержавеющего листа S=1,5 мм марки AISI 304 (08Х18Н10) – поверхность полированная.

2.2.Опорные фланцы для поручня выполнены из нержавеющего листа S=3,0мм марки AISI 304 (08Х18Н10) – поверхность полированная.



Артикул «D-M3/01»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***Габаритные размеры изделия (ШхГхВ) мм*** | ***Масса, кг*** |
| Поручень настенный прямой «D-M3/01» | 600х105х60  700х105х60  800х105х85  900х105х60  1000х105х60  1200х105х60 | *1,3* |

**3. Транспортировка, эксплуатация.**

3.1. Транспортировка может осуществляться любым видом транспорта при соблюдении требований к защитной упаковке.

3.2. Уход за изделием должен производиться без использования чистящих средств, включающих в свой состав абразивные компоненты.

3.3. Правила эксплуатации изделий из нержавеющей стали:

-не использовать твердые мелкозернистые абразивные вещества, которые могут повредить оксидную пленку хрома и изделие будет подвергнуто риску появления коррозии;

-не использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат песок, хлор, кислоты и соду;

-не использовать грубые и жесткие губки, щетки и другие предметы способные поцарапать поверхность и уничтожить защитный слой;

-не использовать предметы и оборудование из железа или обычной стали совместно с изделиями из нержавеющей стали;

-соблюдать необходимый уход с использованием мягких тканей, а также специальных составов и нейтральных моющих средств, предназначенных для изделий из нержавеющей стали и стекла;

-использовать чистое от пыли и грязи оборудование и вспомогательные инструменты;

-во время проведения ремонтных работ изделия из нержавеющей стали накрывать полиэтиленом и другими плотными материалами.

**4. Гарантии изготовителя**

4.1. Изготовитель гарантирует исправное состояние поручня при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

4.2. Гарантия не распространяется в случаях:

-не соблюдения Заказчиком правил эксплуатации изделий из нержавеющей стали;

-механических повреждений;

-повреждений в результате воздействия агрессивных веществ, огня, негативного атмосферного воздействия и других неблагоприятных факторов;

-действий третьих лиц или непреодолимой силы.

4.3. Срок гарантийного обслуживания поручня 5 лет со дня реализации.

**5. Комплект поставки.**

Поручень – 1 шт. .

Паспорт изделия – 1шт