«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Анкер регулировочный 50х50х5,0 мм**

**со шпилькой М16 Н=150мм**

***(Лифт регулировочный 50х50х5,0 мм***

***со шпилькой М16 Н=150мм)***

Для компенсации усадки домов из клееного бруса и деревянного оцилиндрованного бревна.

Высота резьбовой части М16 150 мм. Установочные площадки из стали толщиной 5 мм. Габарит площадки 50х50 мм, в ней четыре отверстия d=6,1 мм. Холодное гальваническое цинкование. Допустимая нагрузка 1,6 тонн при условии, что она приложена вертикально вдоль оси шпильки. Конец шпильки вварен в тело установочной площадки. Крепеж в комплект не входит. Перед установкой анкер (домкрат) разобрать. Комплектность поставки: основание площадки нижнее с вваренной шпилькой М16, площадка-плита верхняя, гайка М16 1 шт.

Без упаковки

Длина 155 мм.

Ширина 50 мм.

Высота 50 мм.

Вес 1 комплекта 0,394 кг.

Сделано в России

Родина бренда: Россия

Бренд «LUCKY Guy»