«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Проушина d=16 мм, гнутая 54х54х40 мм,  
б/п, 1 бл. = 1 шт., арт. 801 05 5454 5**

Для установки и монтажа навесных замков на саморезы, болты, а также на сварку. Для установки на двери, ворота, защитных решеток на окна и двери. Изготовлено из стальной полосы шириной 40 мм, толщиной 4 мм.

Отверстия под дужку замка d=16,2 мм. Передний радиус R=25. Внешний габарит каждой полки по 54 мм. Отверстия под монтаж d=6,5 мм, три отверстия. Толщина 4 мм, марка стали ст3. Без защитного покрытия. После установки покрыть антикоррозионной краской. Крепеж в комплект не входит.

Упаковка: 1 блистер

1 блистер – 1 проушина

Габариты блистера:

Длина 150 мм.

Ширина 80 мм.

Высота 54 мм.

Вес 1 блистера 0,108 кг.

Сделано в России

Бренд «LUCKY Guy»