Как крепить металлическую сетку от завод «СЕТКА АЛЬКОР»?

Для работы с сеткой из металла понадобятся саморезы, строительные дюбели и металлическая монтажная лента.

1. Перед монтажом полотна необходимо отрезать нужный кусок, предварительно измерив площадь, на которую в дальнейшем будет наноситься штукатурка. Для резки тонкого материала достаточно будет ножниц по металлу.
2. Крепление сетки под штукатурку начинать нужно от потолка. Верх материала крепят по всей длине саморезами, под шляпки которых подкладывают нарезанные фрагменты монтажной ленты
3. При монтаже на поверхность из бетона или кирпича в стене нужно просверлить отверстия и вставить в них пластмассовые дюбели.
4. Расстояние между саморезами зависит от размера ячеек и толщины самой сетки. Но в любом случае желательно, чтобы шаг крепежа был не более 40-50 см.  На стыках материал монтируется с на хлёстом 8-10 см.
5. Правильно закрепленное полотно должно быть хорошо натянуто. Если материал не вибрирует в местах отсутствия крепежей, значит все в порядке. В противном же случае возможно образование пустот под сеткой, что отрицательно скажется на качестве отделки.

