**Инструкция по эксплуатации**

Шнур сетевой с вилкой ПВС 3х0,75-81 черный 3,0 м

**Назначение**

Для присоединения электрических приборов бытового и подобного им назначения к электрической сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

**Характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Количество жил - 3 |  |
| Сечение – 0,75 м2 |  |

Материал жилы – медь

Материал изоляции - ПВХ

Напряжение - 220В

Максимальный ток – 10 А

Максимальная нагрузка – 2,2 кВт

Длина шнура – 3,0 м

Температура эксплуатации -40+600 С