«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Кронштейн воздуховодный
оцинкованный КВ-1 30х2,0 мм**

Для монтажа воздуховодов, инженерных сетей и систем на потолке из профилированного листа. Ширина 30 мм, толщина 2 мм, рабочая высота каждой стороны по 130 мм. Угол гиба под 75°. В каждой стороне семь отверстий d= 5,1 мм, одно отверстие – эллипс 8,5х18 мм, одно отверстие d=10,5 мм. Монтажное основание (площадка) 40х30 мм, в нём отверстие d=10,5 мм под монтаж резьбовыми шпильками М8; М10. Для удобства монтажа, в основании площадки сделаны парные отверстия (точки перегиба) d= 5,1 мм для гибки, подгонки под волну профлиста.

Допускается последующая регулировка по высоте при рабочей нагрузке. Обязательно использовать при монтаже спринклерной потолочной системы на профлист.

Материал: горячеоцинкованная сталь по ГОСТ 14918-80

Max нагрузка F для М8: 2000 Н

Max нагрузка F для М10: 3000 Н

Длина: 130 мм

Ширина: 30 мм

Толщина: 2,0 мм

Вес 1-ой штуки: 0,124 кг

Вес 1-ой коробки: 4,96 кг

В 1-ой коробке: 40 шт.

Бренд: «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия