«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Хомут «Sprinkler» d=46 мм, 25\*1,5 мм,**

**оцинкованный**

Хомут-спринклер для монтажа всех типов автоматизированных систем пожаротушения: газовых, водяных, пенных. Ширина хомута 25 мм, толщина хомута 1,5 мм. Диаметр монтируемой трубы 42-45 мм. Диапазон затяжки 1 ¼’ мм. Диаметр монтажного отверстия d=11,1 мм. Максимальная рекомендуемая нагрузка 2250Н. Материал горячеоцинкованная сталь по ГОСТ 14918-80. Изготовлено по ТУ 5690-001-23091169-2001. Плавная регулировка по высоте трубопроводов под нагрузкой. Диаметр хомута отштампован клеймением.

Вес 1 шт.: 0,07 кг.

Упаковка: 50 штук в коробке

Вес 1-ой коробки: 3,85 кг

Ширина коробки: 240 мм

Высота коробки: 170 мм

Глубина коробки: 270 мм

Сделано в России

Бренд «LUCKY Guy»