«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Анкер регулированный «LUCKY Guy»  
100х100х6 мм М24, Н 300 мм**

Для компенсации усадки домов из клееного бруса и деревянного оцилиндрованного бревна.

Высота резьбовой части М24 – 300 мм. Монтажное основание к основанию из стали толщиной 6 мм, габаритами 100х100 мм. В основании четыре отверстия ø 12,5 мм и четыре отверстия ø 8,5 мм. В нем пробито отверстие ø 25 мм, куда вставлена и защемлена нижняя резьбовая часть, которая обварена по периметру и проварена снизу. Зачищены все сварные швы. Холодное гальваническое цинкование всего изделия. Верхняя площадка из стали толщиной 6 мм, габаритами 100х100 мм. В ней четыре отверстие по 8,5 мм, и центральное отверстие ø 25 мм. Допустимая нагрузка 3,9 т при условии, что она приложена строго вертикально вдоль оси резьбовой шпильки.

Крепеж в комплект не входит. Перед установкой анкер (домкрата, лифта) разобрать. Комплектность поставки: основание монтажное 100х100х6 мм, нижнее с вваренной шпилькой М24 длиной 300 мм, площадка-плита верхняя 100х100х6,0 мм, гайка М24 – 1 шт.

Без упаковки

Длина 303 мм ± 3 мм

Ширина 100 мм

Высота 100 мм

Вес 1-ого комплекта: 1,889 кг

Сделано в России.

Родина бренда Россия

Бренд: **«LUCKY Guy»**