«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Анкерная пластина КВЕ 1,5х150 мм,
проф. 58 мм, LUCKY Guy**

Анкерная пластина LUCKY Guy – выбор профессионалов. Для профессиональной установки оконных и дверных металлопластиковых систем, включая многоэтажное строительство на профиль 58 мм.

Толщина пластины 1,5 мм в соответствии с ГОСТ 30971-2002 п. Б6, стр. 36, ГОСТ Р59495-2021 п. В.2.7., стр. 21.

Легкий монтаж на все типы стен. Сохраняет целостность пластиковой рамы. Исключается попадание влаги внутрь контура рамной конструкции. Угол изгиба пластины выбирается по месту с учетом монтажного зазора. Анкерная пластина воспринимает нагрузки, действующие перпендикулярно плоскости окна.

Шаг установки анкерных пластин: до угла (по внутреннему фальцу коробки) 150 мм. Далее устанавливать с шагом 700 мм, но не менее трех на одну сторону. Использовать для монтажа строительные шурупы диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. На каждую пластину использовать не менее двух точек крепления в проёме.

Этот тип анкерной пластины полностью компенсирует температурные деформации оконной коробки и выдерживает ветровую нагрузку при многоэтажном строительстве. При высотном строительстве шаг установки определяется проектом. Толщина цинкового покрытия 140 г/м².

Сделано в России.

Родина бренда: Россия

Бренд: «LUCKY Guy»

Длина общая – 151,4 мм

Ширина – 25 мм

Толщина – 1,5 мм

Вес 1-ой штуки – 40 г

Упаковка – картонная коробка

Габариты коробки – 305х160х120 мм

Вес Брутто – 7,9 кг

Количество штук в коробке – 200 шт.